供应室清洗喷枪、干燥喷枪采购参数

1. 清洗喷枪

1、枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.75MPa；

2、造型新颖，手握轻便，开、关、水压、气压的调节完全由喷枪扳手控制，使用方便操作简单、清洗彻底，带有八个常用喷头、可分别用于水冲洗和压缩空气干燥；

3、用途：主要用于各医院供应室

1. 干燥喷枪

1、枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染；

2、配备一个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；

3、耐受压力0-0.75MPa；

1. 封口机
2. 全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；
3. 微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置;
4. 高速升温设计，室温~180℃升温只需40秒;
5. 封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测
6. 封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；
7. 内置一台打印机，可以设置打印事项、调整打印内容；
8. 中文、符号、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的有效期、批次、操作者标号、锅号、锅次等各种打印要求；
9. 灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整，不需手动调整每月天数；
10. 故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示
11. 洗眼器

1、双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有有效防止冲伤眼睛；

2、防尘盖采用PP材质，美观卫生，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口，保证水质洁净；

3、用途：用于对眼部和面部进行清洗